P R O J E K T C E N T R U M   VIMPERK
Sdružení projektantů
Špidrova 87
VIMPERK

Akce :	Veřejná zakázka - Demolice roty Kvilda – prováděcí projekt

Číslo akce :  	293/10-PC

Investor :	Správa NP a CHKO Šumava
	1. máje 260
	385 01 Vimperk

Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaroslav  Ř í h a
	         Čelakovského 352
	         385 01 Vimperk
	         IČO 103 109 75

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Vimperk :   	březen 2013
Vypracoval :    Ing. arch. Jaroslav Ř í h a
	          IČO  103 109 75
1
a) Identifikace a základní charakteristika stavby :
a.1. Identifikační údaje stavby a investora :

	Akce :		Veřejná zakázka -Demolice roty Kvilda – prováděcí projekt

	Místo stavby :	p.č. 25/1
				k.ú. Kvilda

	Investor :	Správa NP a CHKO Šumava

	Projektant :	Ing.arch. Jaroslav Říha
				Čelakovského 352
				385 01 Vimperk
				IČO 103 109 75 

	Obec :		Kvilda

	Region :		Jihočeský

	Nadmořská výška : 1 060 m n.m.

a.2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace :
Prováděcí dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb.
a s vyhláškou č.230 ze dne 25.6.2012.

a.3. Základní charakteristika odstraňovaných staveb :
	Jedná se o objekty vojenského útvaru, postavené v 50. letech minulého
	století. Po pádu komunistického režimu neslouží svému účelu a chátrají.
	Objekt p.č. 28 je určený k rekonstrukci na účelové zařízení Správy NP
	a CHKO Šumava. Ostatní objekty budou zbourány. Technicky v nejlepším
	stavu je objekt jídelny (p.č. 227 a 30/2) a objekt ovčína (p.č. 232).
	Objekty garáží (p.č. 228 a 229) jsou částečně poškozené. Objekt p.č. 230 již
	neexistuje. Objekt psinců (p.č. 231) je v dezolátním stavu. Charakter a stav
	objektů v podstatě vylučuje rekonstrukci a nové využití objektů.

b) 	Údaje o území, stavebním pozemku a majetkoprávních
	vztazích :
	 Pozemek p.č. 25/1 - areál roty Kvilda se nachází v centru obce Kvilda,
	východně od komunikace p.č. 596. Majitel - Správa NP a CHKO Šumava.
	Předmětem demolice budou objekty :
	„A“ - jídelna - p.č. 30/2 - majitel „CAS - Czech Acommadation Service „
             	p.č. 227 - majitel Správa NP a CHKO Šumava

	„B“ - garáže - p.č. 228 - majitel - Správa NP a CHKO Šumava 

	„C“ - garáže - p.č. 229 - majitel - Správa NP a CHKO Šumava

2

	„D“ - psince - p.č. 241 - majitel - Správa NP a CHKO Šumava

	„E“ - ovčín -	p.č. 232 - majitel - Správa NP a CHKO Šumava
	Informace o parcelách - viz. níže.    

c) 	Splnění požadavků dotčených orgánů : 
	Viz. bod D - dokladová část.

d)	Termín zahájení, doba trvání bouracích prací :
	Bude dohodnuto s firmou, která získá tuto veřejnou zakázku.

e) 	Vliv na okolí stavby :
	Odstranění stavby okolí prospěje, budoucí využití pozemku určí 
	Správa NP a CHKO Šumava.

3
P R O J E K T C E N T R U M   VIMPERK
Sdružení projektantů
Špidrova 87
VIMPERK

Akce :	Veřejná zakázka - Demolice roty Kvilda – prováděcí projekt

Číslo akce :    293/10-PC

Investor :	Správa NP a CHKO Šumava
	1. máje 260
	385 01 Vimperk

Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaroslav  Ř í h a
	         Čelakovského 352
	         385 01 Vimperk
	         IČO 103 109 75

B)  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Vimperk :   	březen 2013
Vypracoval :    Ing. arch. Jaroslav Ř í h a
	           IČO  103 109 75

1
a)    Stručný popis stavby a jejich konstrukcí –zatřídění dle KSO,
	 JKSO:
	„A“ - jídelna - zděný objekt, stropy žel.bet. panely, krov dřevěný,
	              vaznicový, krytina eternitová – 801- budovy občanské výstavby
	„B“ - garáže - zděný objekt, střecha žel.bet. panely na bet. vaznících,
		krytina plechová - 812 63- budovy garáží vozidel, strojů a 
		zařízení (mimo os. aut.)
	„C“ - garáže - zděný objekt, střecha žel.bet. panely, krytina plechová – 
		-812 62- budovy garáží osob. automobilů
	„D“ - psince - částečně zděný, částečně betonové a dřevěné sloupky,
		bet. plotové desky, střecha dřevěné trámky, krytina plechová –
		-812 45 –budovy pro ostatní zvířata
	„E“ - ovčín -	zděný objekt, stropy žel.bet. panely, krov dřevěný, vaznicový,
		krytina eternitová – 812 44 – budovy pro ovce

b)   Výsledky stavebního průzkumu :
	Objekty :
	„A“ - relativně dobrý stav
	„B“ - odnesena plechová krytina, částečně poškozené konstrukce vlivem
	         zatékání
	„C“ - částečně poškozené
	„D“ - dezolátní stav všech konstrukcí
	„E“ - relativně dobrý stav

c) 	Připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení :
	Oplocení -	do komunikace p.č. 596 - plot dřevěný, na kamenné podezdívce
		- zůstane zachován. Ostatní oplocení z bet. plotových tvárnic
		a ostnatého drátu bude odstraněno.
		-815 29 – oplocení ostatní
	Komunikace - stávající příjezd z komunikace p.č. 596
		vnitřní asfaltové komunikace areálu budou odstraněny
		-822 29 – komunikace pozemní, ostatní
	Kanalizace, vodovod - rozvody v areálu byly zaslepeny

	El. rozv. sítě -  rozvody byly odpojeny od veřejné sítě

	Veřejné osvětlení - rozvody byly odpojeny, zbylých 8 stožárů bude odstraněno

d) 	Ochranná a bezpečnostní pásma :
	Požárně nebezpečné prostory zbouráním objektů zanikají

e) 	Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami 
	škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu :
	Výskyt takových látek nebyl zjištěn.

2
P R O J E K T C E N T R U M   VIMPERK
Sdružení projektantů
Špidrova 87
VIMPERK

Akce :	Veřejná zakázka - Demolice roty Kvilda – prováděcí projekt

Číslo akce :     293/10-PC

Investor :	Správa NP a CHKO Šumava
	1. máje 260
	385 01 Vimperk

Zodpovědný projektant :Ing. arch. Jaroslav  Ř í h a
	         Čelakovského 352
	         385 01 Vimperk
	         IČO 103 109 75

E) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zásady organizace bouracích prací

Vimperk :   	březen 2013
Vypracoval :    Ing. arch. Jaroslav Ř í h a
	           IČO  103 109 75

1
a) 	Stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, kerý bude provádět
	bourací práce :
	„A“ - relativně dobrý stav
	„B“ - odnesena plechová krytina, částečně poškozené konstrukce vlivem
	         zatékání
	„C“ - částečně poškozené
	„D“ - dezolátní stav všech konstrukcí
	„E“ - relativně dobrý stav

b)	Obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště :
	Obvod staveniště je vymezen na pozemku p.č. 25/1 v rozsahu potřebném pro 
	provedení demolice (viz. situace 1:500)
	Úprava před započetím prací není nutná. Přístup na staveniště – stávající příjezd 
	z komunikace p.č.596

c) 	Významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich
	odpojovací body :
	Odpojení již provedeno.

d) 	Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci :
	Při bourání je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy dané vyhláškou 309/2006
	Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
	při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
	při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o za-
	jištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany v práci ).
	Platnost od 28.12. 2009 do : aktuálně

e) 	Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru :
	Stávající oplocení bude dle potřeby doplněno výstražnou plastovou páskou,
	na vhodných místech budou umístěny tabulky se zákazem vstupu.

f) 	Podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby :
	Vymezení prostoru stavby, rychlý postup bouracích prací, zodpovědná 	likvidace odpadu. 
	S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
	o odpadu a jeho prováděcími předpisy. Tyto odpady jsou zařazeny dle Katalogu
	odpadů, který je přílohou vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního pro-
	středí ze dne 17.10. 2001, následovně :	

	Kód odpadu	     Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
	17	Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy
		z kontaminovaných míst)
	1701	Beton, cihly, tašky, keramika	
	170101	Beton	O (ostatní odpad)
	170102	Cihly	O
	170103	Tašky a keramika	O

2
	1702	Dřevo,sklo a plasty
	170201	Dřevo	O(ostatní odpad)
	170202	Sklo	O
	170203	Plasty	O
	1705	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
		kamení a vytěžená hlušina
	170504	Zemina a kamení neuvedené 
		pod číslem 170503	O (ostatní odpad)
	170605	Azbestocementová krytina
		eternitové šablony	O* (nebezpečný odpad)

	1709	Jiné stavební a demoliční odpady 
	170904	Směsné stavební a demoliční odpady 
		neuvedené pod čísly 170901,170902,
		170903	0 (ostatní odpad)
	Stavební dřevo, stavební suť a ostatní stavební odpad (například zbytky mate-
	riálů, nádoby od nátěrových hmot) se budou odvážet na komerčně provozova-
	nou skládku schopnou přijímat příslušné druhy odpadů.
	Pokud vznikne stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky - číslo
	odpadu 170605, musí se uložit na řízenou skládku schopnou přijímat nebez-
	pečné látky.
	Vytěžená rostlá zemina ( číslo odpadu 17 05 04 ) nebude při provádění této 
	stavby odpadem.

g)	Způsob likvidace odpadů :
	- nebezpečný odpad – azbestová krytina- bude odvezen na skládku schopnou
	  přijímat nebezpečné látky
	- železný odpad a ušlechtilé kovy budou odvezeny do Sběrných surovin  
	- beton, kámen a cihly budou rozdrceny přímo na stavbě na frakce 0-100,0-90 a 	  0-30 a uložen na skládce na staveništi pro pozdější užití jako zásypový 
	  materiál, případný zbytek bude odvezen na nejbližší skládku.
	  K drcení materiálu bude použita mobilní kontejnerová drtící jednotka.
	  Maximální rozměr drcených frakcí 300 mm. žel. bet. stropy a plotové panely
	  musí být nejprve rozbity strojním pneumatickým kladivem a následně 
	  odstraněna ocelová výztuž.
	- asfaltobeton bude rozdrcen, recyklován a použit na zpevnění cest v majetku 	  Správy NP a CHKO Šumava s dovozem do vzdálenosti 5 km 
	- dřevěné prvky budou uloženy samostatně a prodány jako palivo

h) 	Způsob provedení stavby :
	Stavba bude provedena dodavatelsky. Generální dodavatel bude určen na 	základě výběrového řízení.

	

3
	P R O J E K T C E N T R U M   VIMPERK
Sdružení projektantů
Špidrova 87
VIMPERK

Akce :	Veřejná zakázka - Demolice roty Kvilda – prováděcí projekt

Číslo  akce :   293/10-PC

Investor :	Správa NP a CHKO Šumava
	1. máje 260
	385 01 Vimperk

Zodpovědný projektant : Ing. arch. Jaroslav  Ř í h a
	         Čelakovského 352
	         385 01 Vimperk
	         IČO 103 109 75

F) TECHNICKÁ ZPRÁVA
 Technologie bouracích prací

Vimperk :  	březen 2013
Vypracoval :    Ing. arch. Jaroslav Ř í h a
	           IČO  103 109 75
1

1) 	Postup demoličních prací :
	Demolice bude provedena ručně s pomocí ručních strojů (motorová pila, 	pneumatické kladivo, plynové hořáky a pod.) Pro odstranění hlavních kon-
	strukcí lze použít běžná mechanizace (rypadla, dozery, pneumatické kleště, 
	autojeřáb a pod.)- Nebudou použity trhaviny. Objekty budou zbourány včetně 
	suterénního zdiva a základů. Nabouraný materiál bude upraven pro využití drtící 
	jednotky (pneumatické kladivo).
	Na vlastním pozemku p.č. 25/1 je dostatečný prostor pro vytvoření meziskládek
	dle jednotlivých druhů odpadů.
	Terén bude po odstranění objektů rekultivován, ohumusován a oset travním se-
	menem.
	Při bourání a odvozu materiálu bude maximálně zabezpečena ochrana přírody
	v chráněném území.
	Areál bude v průběhu bouracích  a rekultivačních prací zabezpečený proti vnik-
	nutí nepovolaných osob.
	Při bourání je nutno dodržet bezpečnostní předpisy dané vyhláškou č.324/90 Sb.
	ČÚBP a ČBÚ o bezpečí a ochraně zdraví při stavebních pracích.
	Výňatek těchto předpisů v kopii § 62 až 70, které se týkají bouracích prací, je
	přiložený v příloze č. 1

2) 	Soupis prací :
	2.1. - Objekt „A“ - jídelna :
		pozemky:		st.p. č. 30/2 a 227
		zastavěná plocha:	480 m2
		objekt má 3 podlaží - I.P.P.,I.N.P.,půda
		dispozice současného stavu : viz. výkresová část
		konstrukce :
		základy :		betonové
		zdivo :			cihelné
		stropy :			prefabrikované-železobetonové
		podlaha :		betonová s keramickou dlažbou
		otvory :			dřevěné
		střecha :		sedlová, krov vaznicové soustavy,
					krytina azbestocementové šablony

		Stavebně technický stav  hlavních konstrukcí je relativně dobrý, ostatní 
		vlivem stáří a zanedbané údržby špatný

		Postup demolice :
		- zaslepení vodovodní  a kanalizační přípojky vně objektu
		- demontáž sanitárních předmětů a rozvodů vody a topení		
		- demontáž oken a dveří
		- demontáž střešní krytiny
		- demontáž krovu
		- demontáž zděných konstrukcí a betonových stropů včetně suterénu a zá-
		   kladů
		- zasypání částí pod úrovní terénu nabouranou a nadrcenou sutí
		- rekultivace plochy objektu
2
	2.2. - Objekt „B“ - garáže :
		pozemky:		st.p. č.  228
		zastavěná plocha:	585 m2
		přízemní objekt
		dispozice současného stavu : viz. výkresová část
		konstrukce :
		základy :		betonové
		zdivo :			cihelné
		stropy :			tvoří střechu –prefabrikované, ž.b.
		otvory :			ocelová vrata s nadsvětlíky
		podlaha :		betonová
		střecha :		sedlová o mírném spádu z žel. bet. panelů
					na žel.bet. vaznicích, krytina plechová shrnuta

		Stavebně technický stav hlavních konstrukcí je relativně dobrý, ostatní 
		vlivem stáří a zanedbané údržby špatný

		Postup demolice :
		- zaslepení  kanalizační  přípojky vně objektu		
		- demontáž oken a vrat
		- demontáž  zbytků střešní krytiny
		- demontáž zděných konstrukcí a betonových stropů (střechy)
		- demontáž základů
		- rekultivace plochy objektu 

2.3. - Objekt „C“ - garáže :
		pozemky:		st.p. č. 229
		zastavěná plocha:	36 m2
		přízemní objekt
		dispozice současného stavu : viz. výkresová část
		konstrukce :
		základy :		betonové
		zdivo :			cihelné
		stropy :			prefabrikované-železobetonové- tvoří střechu
		podlaha :		betonová  
		otvory :			dřevěná okna, ocelová vrata
		střecha :		rovná,

		Stavebně technický stav hlavních konstrukcí je relativně dobrý, ostatní 
		vlivem stáří a zanedbané údržby špatný

		Postup demolice :		
		- demontáž oken a vrat
		- demontáž střešní krytiny
		- demontáž zděných konstrukcí a betonových stropů (střechy)
		- odstranění základů
		- rekultivace plochy objektu

3
2.4. - Objekt „D“ - psince :
		pozemky:		st.p. č. 231
		zastavěná plocha:	 259m2
		přízemní objekt
		dispozice současného stavu : viz. výkresová část
		konstrukce :
		základy :		betonové
		zdivo :			cihelné, sloupky betonové a dřevěné
		podlaha :		betonová , štěrková
		otvory :			dřevěné
		střecha :		pultová, dřevěná, krytina plechová

		Stavebně technický stav hlavních konstrukcí je celkově 
		vlivem stáří a zanedbané údržby velmi špatný

		Postup demolice :		
		- demontáž oken a dveří
		- demontáž střešní krytiny
		- demontáž dřevěných částí střechy  
		- demontáž zděných konstrukcí, betonových a dřevěných sloupků
		- odstranění základů
		- rekultivace plochy objektu

2.5. - Objekt „E“ - ovčín :
		pozemky:		st.p. č. 232
		zastavěná plocha:	128 m2
		objekt má 2 podlaží -  I.N.P.,půda
		dispozice současného stavu : viz. výkresová část
		konstrukce :
		základy :		betonové
		zdivo :			cihelné
		stropy :			prefabrikované-železobetonové
		podlaha :		betonová  
		otvory :			dřevěné
		střecha :		sedlová, krov vaznicové soustavy,
					krytina azbestocementové šablony

		Stavebně technický stav hlavních konstrukcí je relativně dobrý.

		Postup demolice :		
		- demontáž oken a dveří
		- demontáž střešní krytiny
		- demontáž krovu
		- demontáž zděných konstrukcí a betonových stropů  
		- odstranění základů
		- zasypání částí pod úrovní terénu nabouranou a nadrcenou sutí
		- rekultivace plochy objektu
4
2.6. - Komunikace :
	asfaltobetonové, budou sejmuty, rozdrceny a recyklovány

2.7. - Oplocení :
	část z bet. desek KZD2 bude rozebrána a desky použity na provizorní
	oplocení vhodných objektů. Ostnatý drát bude dodán do sběrných surovin.

2.8. – Vnější osvětlení :
	podzemní vedení bylo zaslepeno
	stožáry budou demontovány

5